# 移植lrzsz到开发板中

-1--获取源码

<http://www.ohse.de/uwe/software/lrzsz.html>

1. 获取源码

wget <https://ohse.de/uwe/releases/lrzsz-0.12.20.tar.gz>

1. 解压源码

tar -xzvf lrzsz-0.12.20.tar.gz

1. 生成cache文件

./configure --host=arm-linux --prefix=./bin --cache-file=./arm-linux.cache

1. 修改交叉编译器

sed -i 's/gcc/arm-linux-androideabi-gcc/g' `grep -rl gcc \*/Makefile`